SVET MESTNE ČETRTI CENTER

|  |  |
| --- | --- |
| ZADEVA: | PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 4. DOPISNI SEJI SVETA MESTNE ČETRTI CENTER |
|  |  |
| NASLOV GRADIVA: | **Komunalne zadeve (cesti v Meljski dol in Trubarjeva cesta)** |
|  |  |
| GRADIVO PRIPRAVIL: | Služba za MČ in KS in sektor za komunalo in promet  |
|  |  |
|  |  |
| PREDLOGI SKLEPOV: | 1. **Svet Mestne četrti Center predlaga, da se v letu 2014 na cesti  Meljski dol, kategorizirani kot  LC 243221 izvede sanacija udora brežine  z rekonstrukcija obstoječe oporne konstrukcijo in podaljšanjem  kamnite zložbe  tako, da se ob vozišču zagotovi prostor za izogibališče  ter uredi odvodnjavanja  in obnova ceste v območju sanacije udora brežine.**

**………………………………………………………………………………………………..**1. **Svet Mestne četrti Center predlaga, da se zaradi potrebe po varnem prevozu, neoviranemu dostopu do naselja za Kalvarijo nadaljuje obnova cestišča in razširitev ovinka do gostilne Anderlič.**
 |

OBRAZLOŽITEV:

Pri pregledu stanja t.i. kamnite zložbe na Vinski cesti VTC 18 (na mejni cesti Meljski dol k.o. Orešje

par. štev. 313/1), smo skupaj s predstavniki MČ lvan Cankar ugotovili, da zaradi ponavljajočega se

plazenja zemeljskih površin prihaja do zoženja cestišča na samem klancu, pri tem pa nastajajo težave

»srečanja« v cestnem prometu, kljub intervencijskemu delu Nigrada.

lz tega razloga MČ Center v dogovoru z MČ lvan Cankar predlaga, da se kamnita zložba obnovi, pri

tem pa se lahko obstoječi kamen zložbe ponovno uporabi za zazidavo. Pojasnjujemo še, da bi bil strošek sanacije glede na majhno dolžino kamnite zložbe (cca. 50 m), relativno majhen.

Na Trubarjevi cesti pod Kalvarijo je potrebno dela, ki so načrtovana za II. fazo sanacije, nadgraditi s podaljšanjem do gostilne Anderlič, in sicer:

* razširitev ovinka pred gostilno Anderlič,
* preplastitev celotnega cestišča do gostilne Anderlič,
* razširitev cestišča za cca. 40 – 50 cm.